Grava Atmel

Software gravador ISP para microcontroladores Atmel.
In-System Programming (ISP) for microcontrollers Atmel.

at89s8252, at89s8253, at89s51, at89s52, at89s53, Atmega8, Atmga8515, Atmega8535

Utiliza a porta serial, funciona com cabo USB Serial
Uses serial port. Works with USB to Serial cable converters
Versão porta paralela

Circuito simples e barato de montar. Funciona em qualquer versão do Windows, do 98 até o Windows 7.
Very simple and cheap circuit. Works with any Windows version, from 98 to Windows 7.
Testado com cabos USB-Serial com chip da Prolific (PL2303). Ele é mais lento que uma porta serial "onboard" (cerca de 7 bytes/segundo por USB). Caso você consiga testar com outro modelo de conversor me avise para eu colocar aqui no site.
Works with USB-serial converter cable with Prolific chip. But its slower than "onboard" serial port. If you successfully test with another converter please send-me a email.

Teste com cabo FT232BM = OK. Gravação muito lenta, cerca de 1 byte por segundo (by Douglas Daniel)
Teste com cabo GMUS-03 = OK. Utiliza chip Prolific PL2303 (by Eduardo Soppa)
Teste com adaptador PCMCIA SSP 100 da QUATECH = OK. (by Walter Moreira)

Veja as instruções de uso no "Ajuda" do programa. A chave de reset (SW1) precisa ser "pulsada" manualmente antes da gravação.
Check the "help button" inside the software for information about using reset switch (SW1).

22/09/09 - V.3.0 (426K) (versão porta serial, em português)
22/09/09 - V.3.0 (426K) (serial port, english version)

Hardware:

(MAX232 = HIN202, ADM202)
Alimentar o circuito com 5V. Usar capacitor de 100uF entre 5V e terra.
Confira no dataheet os pinos correspondentes para o Atmega.
Power the circuit with 5V. Use 100uF capacitor between 5V and ground.
Check the datasheet for corresponding pins for Atmega.

Conversor USB-Serial
Converter

****** Versão antiga via porta paralela. Suporta somente a série AT89S: ******
Old version for parallel port. Only for AT89S series:

É compatível com o Blast8252. Roda em Windows e é compatível com as as versões 9x, ME, 2000, 2003, XP.
Também pode rodar no Linux através do Wine. Execute como root, adicione as linhas na sessão [ports]:
"read" = "0x378,0x379,0x37a,0x77a"
"write" = "0x378,0x379,0x37a,0x77a"

17/02/08 - V.2.11 (468K) (versão porta paralela) (portuguese, parallel port version)

Hardare:
(original: http://www.telegraf.cz/jak/prog.html)

Atenção, usar o C.I. 74HCT126. Com o "LS" não vai funcionar! Alimentar o circuito com 5V.
Use 74HCT126 only. Power the circuit with 5V.

O CI 78HTC126 funciona como buffer/proteção mas pode ser retirado e a porta paralela fica conectada diretamente no Atmel.
(juntar os pinos 2+3, 6+5 e 9+8 do buffer)

VOLTA
BACK